**Команды управления с мобильного телефона**

# — повтор последнего сообщения

1\* — постановка под охрану

0\* — снятие с охраны

10\* — бесшумная постановка под охрану

00\* — бесшумное снятие с охраны

09\* — история событий

007\* — включение микрофона

100\* — Запрос баланса

123\* — запуск двигателя

222\* «Отключение HandsFree»

(доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New  с версии прошивки не ниже v1.75)

223\* «Включение HandsFree на постановку в охрану»

(доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New  с версии прошивки не ниже v1.75)

224\* — «Включение HandsFree на снятие с охраны»

(доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New  с версии прошивки не ниже v1.75)

225\* — «Включение HandsFree на снятие с охраны только в режиме автозапуска»

(доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New  с версии прошивки не ниже v1.75)

258\* — информация о системе

297\* — окончание вызова

333\* — доп функция от кнопки F по CAN с помощью DTMF-команды.

321\* — останов двигателя

500\* — запрос координат

551\* — включение режима ТО (включить зажигание, ввести DTMF командаму 551\* + секретный ПИН-код (метка 2,4 Ггц должна быть в зоне распознавания))

552\* — выключение режима ТО

156\* — включение предпускового подогрева двигателя

651\* — отключение предпускового подогрева двигателя

456\* — включение доп. Канала

654\* — отключение доп. Канала

789\* — включение функции автоматического запуска двигателя

987\* — отключение функции автоматического запуска двигателя

666\* — блокировка двигателя

999\* — отключение блокировки двигателя

998\* — аварийное отключение опроса меток (потребуется пин-код)

888\* — включение опроса меток

**Управление быстым набором DTMF — команд.**

Сигнализация поддерживает управление быстрым набором DTMF – команд. Для реализации функции «Запуск двигателя в один клик» необходимо в контактах телефона сохранить новый контакт, например «Запуск двигателя» в виде:

**+79XXXXXXXXX,123\*,297\*** — где «+79XXXXXXXXX» – номер телефона системы, «,» — пауза —  функция телефонного аппарата (так же возможно отображение как «P»), «123\*» — DTMF команда дистанционного запуска двигателя, «297\*» — DTMF команда окончания телефонного разговора.

Для пользования удобно этот контакт добавить в быстрый набор на любую из свободных клавиш.

Для реализации функции «Запуск двигателя в один клик» не с основного номера владельца контакт необходимо создать в следующем виде:

**+79XXXXXXXXX,1234,123\*,297\*** - где «1234» — гостевой пин-код.